# Checklista för tillsyn av skyddsrum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tillsynen utförd av |       | SRG       |

#### 1. Registeruppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

|  |  |
| --- | --- |
| Skyddsrumsnummer |       |
| Datum för skyddsrumstillsyn |       |
| Fastighetsbeteckning |       |
| Gatuadress vid ingången |       |
| Kommun |       |
| Typ av teknisk bestämmelse | [ ]  A6/S3[ ]  S7[ ]  Askr[ ]  Nskr | [ ]  TB74[ ]  TB78[ ]  SR[ ]  Anläggning |
| Typ av luftrening | [ ]  Saknas[ ]  Gas- och dimfilter | [ ]  Sandfilter[ ]  F-A-G-filter |
| Koordinater i SWEREFF 99 TM | N=       E=       |
| Skyddsrumsbilder | Foton skickas in i den omfattning som anges i SK 16. |

#### 2. Kontrollresultat från genomförd skyddsrumstillsyn

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Angiven fastighet är bebyggd. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 2. Angivet skyddsrum finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 5. Kringbyggda skyddsdörrar finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 6. Alla ej kringbyggda skyddsdörrar hänger på sina gångjärn. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 7. Skjutbart väggelement finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 8. Minst en reservutgång finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 9. Reservutgång är förbyggd på utsidan. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 12. Det finns omfattande fuktskador på insida stommen. | [ ] Ja [ ] Nej |
| 13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme. | [ ] Ja [ ] Nej |